**铂钻16无中文语音数码指纹说明书**

1. 说明：

本电子锁面板由12位触摸感应按键，6位LED数码显示屏和半导体指纹模块组成；用户可以用一组密码（初始值为“1234”）, 指纹容量是29枚 。

1. 清除指纹：长按保险箱内绿色设置键3秒，屏幕显示“FP-CLE”，即清空已登记指纹。
2. 设置开门方式：按一下保险箱内绿色设置键，放开后按键灯亮起，屏幕显示“------ ”，再按一下保险箱内绿色设置键，屏幕显示“F-an-C”，即开门方式设置成密码加指纹，再如些操作一遍，则屏幕显示“F-or-C”，即开门方式设置成密码或指纹，出厂初始状态是指纹或密码。
3. 添加指纹：按一下保险箱内绿色设置键，放开后按键灯亮起，屏幕显示“------ ”，在指纹窗上按要添加的指纹，屏幕提示“FINGEr”，再用手指的不同位置按压指纹窗，如果采集的指纹非常接近，则会忽略本次采集，共采集不同位置的指纹五次，屏幕显示“SUCCES”，表示添加成功，如果按手指添加指纹时，屏幕显示“FP-FUL”，表示指纹为库已满。
4. 修改密码：按一下保险箱内绿色设置键，放开后按键灯亮起，屏幕显示“------ ”，输入1～8位新密码，按“#”确认，再次输入刚才同样的新密码，按“#”确认，屏幕显示“SUCCES”，表示密码修改完成。在输入密码过程中，按一次“\*”键，可清除刚输入的所有数字。
5. 开门：
6. 密码开门：用手指触摸按键区，唤醒系统，屏幕显示“------”，按键灯亮起，输入1-8位密码，按“#”确认（按足8位自动确认，在输入密码前先按“\*”可以隐码），如果密码正确则显示“SUCCES”，开锁时再显示“OPEN”。在输入密码过程中，按一次“\*”键，可清除刚输入的所有数字。
7. 指纹开门：用手指按在指纹窗上，显示“FP-CON”，如果指纹正确，则显示“SUCCES”，开锁时再显示“OPEN”。
8. 密码加指纹开门，如果开门方式设置成了密码加指纹开门的话，密码或者指纹先输入都可以，第一次正确后，显示“Cright”或者“Fright”，继续输入指纹或密码，密码和指纹都正确，才显示“SUCCES”，开锁时再显示“OPEN”。
9. 如果指纹或密码错误，显示“Error”，这时可以重新按压指纹或输入密码，如连续三次错误, 报警喇叭响20秒，在报警过程中，还可以输入正确指纹或密码，解除报警并开锁；如果指纹库为空时，任意指纹都算正确。
10. 开锁后，照明灯自动点亮20秒。
11. 振动报警：
12. 用手指触摸按键区，唤醒系统，在输入密码前直接按“#”，屏幕显示“bE-on”，进入振动警戒。
13. 或者，用手指接触指纹窗，快速离开，还没有输入指纹，或输入错误的指纹，等超时退出，屏幕显示“bE-on”, 自动进入振动警戒状态。
14. 在电子锁休眠或操作过程中，若保险箱遇振动，则按键灯亮起，并显示“------”报警20秒，在报警过程中可以输入指纹或密码解除报警，并开锁，同时撤销振动警戒。
15. 平时只要输入正确指纹或密码开锁后，都会撤销警戒状态。
16. 配网：在待机状态下，先用手机扫描保险箱智控二维码，输入路由器名称和密码，点击配网，长按保险箱内部红色设置键3秒后，屏幕显示流水“\_”，进入配网功能，在60秒内，配网成功显示“SUCCES”；失败显示“FAIL”。
17. 远程开锁，在待机状态下，用手指触摸按键区，唤醒系统，输入0，0，#，“嘀，嘀”两长声，显示“NET---”，30秒内如果在手机上同意开锁，便开锁。
18. 欠压提示：在电池电压低于4.8V时，在系统上电时，或者操作结束进入休眠时，屏幕会显示“Lo-bAt”，并拌有声音提示。